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Constaza Sacchet, APrA

Juan Pablo Santilli, CONTRACT
Federico Chaplin, CONTRACT
Valeria Berra, CONTRACT
Qualnet

Archivos Activos

Unify Communications

CUARTOS DE CABLEADO
Se confirmó que van a rehacerse los lay-out del CC y Coffee debido a que son chicos los espacios y requerirán una doble puerta del lado del coffe.
Se presentará lay-out para aprobar.

PROVEEDORES EXTERNOS DE TELECOMUNICAIONES
APrA a través de la ASI debe coordinar el acceso de proveedores de telefonía contratada o por contratar e informar cuando verificarán en sitio para revisar accesos y ubicación de su equipamiento. Coordinar estas tareas con la DO
Debe tenerse terminado internamente el espacio del DC para que las TELCO dejen instalado su equipamiento por lo que APrA debe informar en qué fecha será necesario tenerlo listo. 
CERTIFICACIÓN

Se confirmó que la certificación será quincenal.
Cada proveedor presentará su planilla para su validación.
EQUIPAMIENTO

Archivos Activos ya envió su lay-out, se verificará y reenviará a todos los proveedores para tener en cuenta los tendidos de bandejas.
Se solicitó a Qualnet que verifique en la visita a la planta de Archivos Activos la forma en que se acometerán a los puestos de trabajo y confirme la cantidad de vértebras necesarias para las islas de 4, 6 y 8 puestos.

Se le solicitó a Qualnet chequear la medida de las cajas de acometidas a los faceplates para que garanticen el libre acceso a los tomas.
Contract solicitó que, de ser posible, las vértbras NO se ubiquen en los extremos.

Contract revisará el lay-out de PB en el que se solicitó 2 islas de 8 puestos y una de 4 reubicando el sector de copy  junto a la puerta que conecta con la escalera al entrepiso.

Se agregaron más puestos en el piso 6 y se le solicitó a Archivos Activos reubicar el puesto de presidente.

BANDEJAS BAJO PISO

Las mismas deberán distribuirse siempre en coincidencia de los pasillo para tener fácil acceso a las mismas.

Deberán instalarse cajas con borneras para las acometidas a los puestos de trabajo que se canalizarán desde las bandejas a través de caños corrugados ignífugos certificados.
RACK PB

Se definió y acordó con Qualnet y APrA su ubicación en el entre piso

TABLEROS ELECTRICOS EXISTENTES

Qualnet observó la forma en que están armados los tableros considerando que deberían separarse la iluminación de los todas. APrA considera que no es necesario realizar dicha modificiación y solicitó dejarlos como están.

SOLADOS
Se definió la alfombra a instalar en los pisos según este detalle:
Marca: ATLANTIS, Modelo: FIRST
· GRIS 990 (P4, P5, P6, P12)
Marca: ATLANTIS, Modelo: Extra Step

· NARANJA 25F (P5)
· VIOLETA 41F (P4)
· VERDE 60F (P12)
· AMARILLO 21F (P6)
Se definió para el coffee y cocina de 4P Piso de goma ATLANTIS FLOORING MAGIC 3mm YDM-11-3 (simil madera color gris)

Se presentarán propuestas para PB y EP de acuerdo a las muestras llevadas a verificar stock con los proveedores)
COLORES POR PISO

Se definió un color identificatorio por piso

· PB Verde

· EP Sin color

· 4P Violeta

· 5P Naranja

· 6P Amarillo

· 12P Verde

TRABAJOS ADICIONALES
Contract presentó los presupuestoa adicionales solicitados de detección de incendio para su aprobación. Lo enviará por e-mail.
Se solicitó cotización por Detectores de CO2

Muro verde en halles de acceso

Pizarra vidrio (imantadas)

Contrapiso en entre piso para nivelar sectores
Se analizarán los muebles especiales cotizados versus los que deban realizarse según las modificaciones que surgieron in situ.
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